IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "no view"
File name: "3D-Modell 139255.71.ifc"
Time stamp: "2022-06-14T09:26:01"
Author: "Lenggenhager Ralph"
Organization: "No Organization"
Preprocessor: "EDMsix Version 2.0.209.92 Dec 12 2020"
Originating system: "Allplan 2022.0 03.03.2022 - 17:33:18"
Application: "Allplan" version "2022.0" identifier "Allplan" by Organization "No Organization"

People and organizations
  Person "Lenggenhager" "Ralph" of Organization "No Organization"
  Owner history of Person "Lenggenhager" "Ralph" of Organization "No Organization" | application "Allplan" version "2022.0" identifier "Allplan" by Organization "No Organization" | change NOTDEFINED | created 1655191530 (2022-06-14T07:25:30Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  MASSUNIT: KILO GRAM
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)

Spatial structure
IFCPROJECT "A Kanalisationssysteme_JCD2022-03-18"
  IFCSITE "A2001 Betonrohre D10 bis 125cm unbewehrt" | latitude 48° 8′ 10.32″ | longitude 11° 41′ 19.32″
    IFCBUILDING "D600" | COMPLEX
      IFCBUILDINGSTOREY "Art. Nr. 139255.71 D600 / L750" | elevation 0.
        contains 1 element
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | names: "" | property sets: AllplanAttributes

Property sets
  AllplanAttributes | properties | on 1 object (1 IFCPROJECT)
    Architekt = "Architekt Name" (IFCTEXT)
    Architekt Plz/Ort = "Architekt PLZ Ort" (IFCTEXT)
    Architekt Straße = "Architekt Strasse" (IFCTEXT)
    Bauherr = "Bauherr Name" (IFCTEXT)
    Bauherr Plz/Ort = "Bauherr PLZ Ort" (IFCTEXT)
    Bauherr Straße = "Bauherr Strasse" (IFCTEXT)
    Bauort = "PLZ und Ort" (IFCTEXT)
    Bauunternehmer = "Bauunternehmer Name" (IFCTEXT)
    Bauunternehmer Plz/Ort = "Bauunternehmer PLZ Ort" (IFCTEXT)
    Bauunternehmer Straße = "Bauunternehmer Strasse" (IFCTEXT)
    Projektbeschreibung = "Projektbeschreibung" (IFCTEXT)
    Projektnummer = "A" (IFCTEXT)
  AllplanAttributes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Allright_Bauteil_ID = "0394ErE0000000002" (IFCTEXT)
    CBB_Artikelnummer = "139255.71" (IFCTEXT)
    CBB_Ausführung = "Betonrohr mit Falzmuffe unbewehrt, sofort entschalt" (IFCTEXT)
    CBB_Brauen = "Werden mechanisch entfernt" (IFCTEXT)
    CBB_Dokument = "A2001-HW71:2020" (IFCTEXT)
    CBB_Expositionsklasse EK = "XA1" (IFCTEXT)
    CBB_Festigkeitsklasse FK = "60" (IFCTEXT)
    CBB_Gewicht G = "331 kg/m" (IFCTEXT)
    CBB_Herstellwerk = "HW71" (IFCTEXT)
    CBB_Innendurchmesser ID = 600 (IFCINTEGER)
    CBB_Klasse des Chloridgehaltes = "CI 1.0" (IFCTEXT)
    CBB_Korndurchmesser Dmax = 16 (IFCINTEGER)
    CBB_Länge L = 750 (IFCINTEGER)
    CBB_Material = "Beton" (IFCTEXT)
    CBB_Name = "Betonrohr mit Falzmuffe unbewehrt" (IFCTEXT)
    CBB_Nennweite DN = "600" (IFCTEXT)
    CBB_Oberflächenbeschaffenheit = "Gleichmässig ohne Kiesnester. Im Bereich der Muffen, porenfrei" (IFCTEXT)
    CBB_Ringbiegezugfestigkeit fbt = "6" (IFCTEXT)
    CBB_Rubrik = "A2001" (IFCTEXT)
    CBB_Wandstärke T = "65" (IFCTEXT)
    CBB_Wasseraufnahme = "Die Wasseraufnahme des Betons darf 6% seiner Masse nicht überschreiten." (IFCTEXT)
    Einheit = "m³" (IFCTEXT)
    Objektname = "3D-Körper allgemein" (IFCTEXT)